**附件1：动物饲养笼具明细及要求**

**1、不锈钢小鼠笼架(T型 10套)**

\*1.规格：1550×630×1500mm ，5层\*7笼\*2=70笼位，双面。

\*2.笼架规格：1550\*630\*1500mm，支柱25\*25\*1.2mm 的304不锈钢方管，层梁挂梁采用 13\*25\*1.0mm的管材，管口密封有利于灰尘的处理.

3.整套笼具钢材全部为304不锈钢。

1. **小鼠笼盒 （900套）**

\*1.规格：318\*202\*135mm，采用聚丙烯PP，耐酸耐碱耐高温121℃，15磅压力半小时不变形。耐冲击，1m自由落体不损坏。网盖钢丝：Φ1.8-Φ4.0mm，钢丝间距：6.5mm。焊点牢固，焊后经电化处理，表面光滑无毛刺。

\*2.PP饮水瓶一个：500ml，硅胶瓶塞，不锈钢304饮水管，耐酸耐碱耐高温。

3.底部带四个3寸万向轮，其中两个带刹车装置。

**3.不锈钢大鼠平放架（管式 10套）**

\*1.规格：1700×550×1600mm

\*2.材质：全套支架均采用25\*25\*1.2mm的不锈钢304方管焊接而成,每层5条不锈钢方管。 焊点无毛刺，外形美观，牢固稳定。

3.带万向轮，可灵活移动。其中两个带刹车装置。底部带一个加强筋。

**4.大鼠饲养笼（300套）**

\*规格：545×395×200mm，塑盒及2个500CC饮水瓶：PP透明材料，硅胶瓶塞，不锈钢304饮水管，耐酸耐碱耐高温，121℃15磅压力半小时不变形。网罩钢丝：Φ1.8-Φ4mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti。

**附件2：综合评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 投标报价（30分） | 30 | 以本次有效报价的最低价投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)\*30备注：通过初步评审的企业的报价为合格投标企业有效报价；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 商务部分（16分） | 4 | 供应商提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证；CE认证证书。每提供一个得1分，此项满分4分。 |
| 10 | 提供同类产品业绩，提供一项得2分，最多得10分（需提供合同或中标通知书复印件加盖公章）。 |
| 2 | 同时提供实验动物设施设备生产厂家的授权书和原厂质保承诺函得2分（加盖制造商公章）。 |
| 3 | 技术部分（52） | 52 | 技术参数响应性（25分）：报价产品技术参数全部满足报价文件技术要求，得25分；其中采购需求中一般参数负偏离一项扣1分；技术参数中标明“\*”的每负偏离一项扣2分，扣完为止。(注：以上内容技术参数须提供证明材料，如产品说明书、产品介绍彩页、设备相关图片、截图或测试报告等支撑材料,如果不能提供，则视为此项不满足，按负偏离扣分法扣分，提供的证明材料必须真实有效，发现虚假证明的按无效投标处理) |
| 实施方案（10分）：1）根据报价人针对本项目制定的实施方案、供货方案内容完整性、严密性、科学性及设备的运输、安装、调试等方面评定；报价人提供的项目实施方案描述科学性、合理性、可操作性强的得5分；方案描述较科学、合理、可操作得3分；基本满足要求的得1分。不提供或提供不全者不得分。2）根据实验动物环境及设施国家标准、产品质量控制、进度保障、安全保障、控制措施等情况进行评分，内容详细、科学安全得5分，内容较详细得3分、内容单一，安全性未能明确表述的得1分，不提供者不得分。 |
| 工艺方案（5分）：有专业技术人员负责设备的完整的安装、调试及技术培训方案，要求方案清晰可行、内容详细。方案清晰、内容详细得5分，方案较清晰、内容较详细得3分，方案、内容一般得1分，差的不得分。 |
| 供应商提供针对本项目的货物保障配送服务体系（4分）：配送方案完整，保障措施得当，细节详尽得4分；配送方案较完整，保障措施较得当，细节较详尽得3分；配送方案、保障措施、细节一般1分，差的不得分。 |
| 安全保障措施（4分）：报价人针对采购方在使用过程中设备投入或设备故障提出处置方案，就方案的全面性和可行性进行评价；处置方案完整，可操作性强得4分，处置方案较完整，可操作性较强得3分，处置方案一般得1分，较差或不提供不得分。 |
| 售后服务方案（4分）：1. 供应商针对本项目采购货物的质保提供完整的售后计划、售后服务方案及承诺，条理清晰，权责明确；售后服务承诺内容及方案明确详细，能有效配合甲方解决故障要求的得3分，条理较清晰，权责较明确，内容较详细得2分，条理、权责、内容一般得1分，差的不得分。
2. 承诺每延长半年质保，加0.5分，满分1分。
 |
| 4 | 动物福利要求 | 2 | 所投产品应符合实验动物环境及设施标准（GB 14925-2010）和实验动物福利伦理审查指南（[GB/T 35892-2018）中对动物笼具的要求](http://www.lascn.net/Item/69212.aspx%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.lascn.net/Category_1211/_blank%22%20%5Co%20%22%E6%A0%87%E9%A2%98%EF%BC%9AGB/T%2035892-2018%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%8A%A8%E7%89%A9%20%E7%A6%8F%E5%88%A9%E4%BC%A6%E7%90%86%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E6%8C%87%E5%8D%97%20%E7%82%B9%E5%87%BB%E6%95%B0%EF%BC%9A7100%20%E5%8F%91%E8%A1%A8%E6%97%B6%E9%97%B4%EF%BC%9A18%E5%B9%B403%E6%9C%8807%E6%97%A5) ：（1）笼具的材质：应符合动物的健康和福利要求，无毒/无害、无放射性、耐腐蚀、那高温、耐高压、耐冲击、易清洗、易消毒灭菌。得1分；（2）笼具内外角均应圆滑、无锐口，笼内无尖锐的突起伤害到动物。笼具的门或盖有防备装置，能防止动物自己打开笼具或打开时发生意外伤害或逃逸。笼具应限制动物身体伸出受到伤害，伤害人类或临近动物，得1分； |
| 5 | **合计** | **100分** |