**附件：**

**中国农业科学院兰州兽医研究所**

**国家口蹄疫参考实验室（ABSL-3）仪器、仪表校验检定技术服务**

**报**

**价**

**技**

**术**

**文**

**件**

**2023年07月**

**第一部分 报价范围及说明**

**报价范围**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 数量 | 检测方式 | 备注 |
| 压力表 | 0-1.6MPa | 1100块 | 现场拆卸校验 | 每年2次 |
| 压差表 | 0-500pa | 530块 | 现场拆卸校验 | 每年1次 |
| 双金属温度计 | 0-150℃ | 320块 | 现场拆卸校验 | 每年1次 |
| 离心机、冰箱等仪器 | ---- | 75台 | 现场校验 | 每年1次 |

离心机、冰箱等仪器清单（**具体以实际检验数量为主**）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 服务方式 |
| 1 | 高速冷冻离心机 | Multifuge X1R | 台 | 8 | 现场 |
| 2 | 高速冷冻离心机 | Sorvall ST 8R | 台 | 4 | 现场 |
| 3 | 超速离心机 | Sorvall WX100+ | 台 | 1 | 现场 |
| 4 | 高速离心机 | Sorvall Lynx6000 | 台 | 2 | 现场 |
| 5 | 小高速离心机 | Heraeus Pico 21 | 台 | 4 | 现场 |
| 6 | CO2培养箱 | HERAcell vios 160i | 台 | 12 | 现场 |
| 7 | 霉菌培养箱 | BPMJ-250F | 台 | 9 | 现场 |
| 8 | 超低温冰箱 | ULTS1368 | 台 | 5 | 现场 |
| 9 | 超低温冰箱 | DW-86L829BPT | 台 | 4 | 现场 |
| 10 | 超低温冰箱 | DW-86L490J | 台 | 3 | 现场 |
| 11 | 低温冰箱 | PLF276 | 台 | 6 | 现场 |
| 12 | 四度展示柜 | PLR-386 | 台 | 4 | 现场 |
| 13 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-FL289 | 台 | 6 | 现场 |
| 14 | 医用冷藏箱 | YC-315L | 台 | 3 | 现场 |
| 15 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-272WDPD | 台 | 3 | 现场 |
| 16 | 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-274(KG28FA29EC ) | 台 | 1 | 现场 |
|  |  |  |  | 75 | 合计 |

**第二部分 技术质量要求**

**一、校验依据**

1.《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）

2.《实验室设备生物安全性能评价技术规范》（RB/T199-2015）

3.《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01）

4.《测量不确定度评定与表示》（JJF1059.1-2012）

5.《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG52-2013）

6.《中国实验室认可》(CNAS L0446/L12015）

1. **相关要求**

供应商的检测报告必须按照采购方的检测报告基本要求进行标识和分类，若出现不符合要求的批量报告，供应商应向采购方支付违约金，每日按合同总价的1%计算。无违约金的从合同金额中扣除，直至供应商履约完毕。

1.要求每份检测报告必须按照如下格式标注清楚压力表、压差表、温度表的详细位置

**注：★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。**

**★①非特种设备的仪表命名及归类为整包**

建筑名称-楼层-设备名称-具体位置

例如：57#建筑-三楼-JKA1-冷冻水回水

例如：57#建筑-三楼-JPA1-空调热水供水

例如：57#建筑-二楼-A14BIBO

**★②特种设备类（主要为压力容器）的仪表命名及归类为整包且每个设备用分页夹单独区分**

例如：57#建筑-一层-A41洗涤间-高压灭菌器外侧

例如：57#建筑-一楼-A19高压锅-压缩空气 /蒸汽

例如：57#建筑-地下室-组织处理机-冷却水

2.检测报告纸质版在邮寄前需要按照所属建筑对压力表、压差表、温度表分类捆绑后统一放置且提供电子版一份（**每个压力容器设备用文件夹单独区分命名**）。

例如：57#建筑的压力表、压差表、温度表需要分类捆绑检测报告并汇总捆绑在一起。

3.检测报告电子版需要按照所属建筑名称对压力表、压差表、温度表分类列表。

例如：57#建筑检测报告为一个文件，但文件内部需要对压力表、压差表、温度表分类列详单。

**第三部分** **报价须知**

一、须知

1．报价文件编制：

（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件的份数：报价人应按包单独编制报价文件，正副本各一份（注：不能一个报价文件中包含多包，否则视为无效报价）。报价文件正本和副本必须单独装订成册并逐页编目编码。

（3）报价文件应根据报价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）报价文件统一用A4幅面纸印制。

（5）为方便查看，报价人需将报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（6）本次报价不接受联合报价。

（7）报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与我单位今后合作的资格。

2.报价文件的组成

报价文件应包括(但不限于)下列部分：

（1）目录

（2）报价表

（3）三证合一的营业执照以及相应的资质证明文件

（4）企业基本情况（企业简介与报价人基本情况表）

（5）提供法定代表人身份证明（原件）或法定代表人身份证复印件

（6）法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证复印件

（7）技术偏离表

（8）商务偏离表

（9）业绩一览表：提供近三年内业绩证明材料

（10）服务周期承诺

（11）优惠条件承诺

（12）售后服务承诺

（13）质量保证措施

（14）保密协议

（15）报价人认为有必要提交的其他相关证明材料

3．商务部分（资质要求）：

（1）资格证明文件：工商营业执照副本（复印件）。

（2）法定代表人授权书。

（3）法定代表人身份证及被授权人身份证。（复印件）。

（4）中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS) (复印件)，且证书在有效期内；不提供者按照无效报价文件处理。

（5）检验检测机构资质认定证书(复印件)，不提供者按照无效报价文件处理。

报价人所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

4．技术部分：

报价人提供的服务必须符合国家相关规定、规范及质量标准。报价人按照报价文件要求做出的技术应答，主要是针对本项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和应答。报价人的技术应答应包括下列内容：

（1）详细的技术指标和参数；

（2）技术要求偏离表；

（3）报价人认为需要提供的文件和资料。

5．报价：

报价是响应本项目服务要求的全部工作内容的价格体现，包括报价人完成本报价所需的一切费用。包括采购人要求报价人提供样品（不予退还）、运费、技术服务等的全部责任和义务。按报价范围表序号进行逐条报单价（单价包含完成仪器检测服务的所有费用，无论是现场还是取回），并对所报单价进行合计，报价采取唯一价格，货币为人民币。

6.报价文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本密封并加盖公章，在规定时间内按要求递交或寄送到指定位置，逾期拒绝接收。

二、评审方法：

本次采购项目采用资格后审；评审办法为：“综合评分法”。监督人对报价文件的密封情况及文件中的报价经过确认后，评审谈判小组应当依据采购文件对报价人的资格进行审查（商务符合性评审），以确定其是否满足采购文件对报价人的资格要求。

为使采购活动得到健康有序的发展，从维护采购方、报价人和服务企业的根本利益出发，本次报价高度关注性价比，采购方不向报价方承诺最低价入围，对未入围者不作任何解释说明。

1．对报价人的文件进行资质审查。

依据报价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价文件的有效性、完整性和对报价文件的响应程度进行审查，以确定是否对报价文件做出实质性的响应。对于未响应报价文件的报价人将不再进行技术部分评价。

2．对商务审核通过的供应商进行综合评分法进行打分排名。

具体评分分值如下：

（1）价格评审（40分）

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=基准价（所有有效报价中单价合计的最低价）/报价中单价合计×40

（2）商务评审（35分）

主要评审以下方面内容：

A 企业实力：满分10分。企业基本情况简介，包括厂房面积（附图片）、设备、人员技术能力、取得的各种认证资质。优秀得10分，良好得7分，一般得4分。

B 销售业绩：满分10分。与本单位性质相同或者与本单位合作业绩为准（提供近三年销售业绩，附合同或中标通知书或正规销售发票复印件及相关证明材料）。每提供一份类似业绩得2分，总得分10分，不提供不得分。

C 服务周期的长短情况：满分10分。根据报价人接收订单之日起至完成服务承诺响应时间长短，进行综合评审。按规定时间内快速完成校验服务出具按要求进行标识和分类报告并能及时提醒下一次校验日期得10分，延期完成校验服务并出具没有进行标识和分类报告，得7分，延期完成校验服务并出具报告得4分。

D 所能提供售后服务的情况：满分5分。根据报价人提供的售后服务措施和服务承诺的科学、可行、完整、明确，进行综合评审。。优秀得5分，良好得3分，一般得1分。

(3）技术评审（25分）

主要评审以下方面内容

A 技术指标满足程度：根据报价人所提供的服务完全满足或优于报价文件要求，且质量好，进行综合评审：10分。优秀得10分，良好得7分，一般得4分。

B 报价人所报价的产品服务满足采购人质量要求：5分。优秀得5分，良好得3分，一般得1分,较差的及其它情况不得分。

C 报价人对报价文件的响应程度：5分。优秀得5分，良好得3分，一般得1分。

D 根据报价人提供的质量保证措施的科学性、合理性、完善可行性，进行综合评审: 5分。优秀得5分，良好得3分，一般得1分。

3.评审谈判小组依据打分排名结果，确定拟入围供应商。

4.若有效报价人不足三家时，，本次报价暂停。

三、合同签订、订单、供货及付款

1.合同签订：我单位与入围供应商签订年度采购合同，并按照实际需求通知服务。若供应商不能按期完成服务，除不可抗力因素以外，供应商应向采购方支付延期违约金，每日按合同总价的1%计算。延期违约金从合同金额中扣除。

2.交货日期和地点：入围供应商接到服务通知后，需在我单位规定期限内完成服务。服务地点为兰州兽医研究所指定地点。

3.付款方式：完成所有服务工作内容验收合格且收到所有纸质版和电子版检测报告后，收到有效发票后付清。